Téléinformatique & Protocoles

TD 11 : Protocole liaison HDLC - liaison satellite

On considère une liaison satellite entre 2 stations terrestres A et B. Le temps de propagation entre A et B est de 0.27s. Le débit est de d bits/seconde et la longueur fixe des trames de L bits.

a) La liaison utilise un protocole de type HDLC avec numérotation des trames modulo N. Calculer en fonction de d et L, la valeur minimale de l’anticipation K_0 pour que, en l’abscence d’erreur, la liaison soit utilisée en permanence. Donner la valeur numérique de K_0 pour d = 2.10^6 et L = 10^4.

b) On suppose que la liaison utilise aussi une anticipation en réception (rejet sélectif) de R trames. Calculer K_1 et R_1 minimaux, en fonction de d et L pour que la ligne reste utilisée en permanence en cas d’une erreur isolée. Donner les valeurs numériques de K_1 et R_1.

c) Que se passe-t-il si 2 trames consécutives sont en erreur ? n trames consécutives ? Recalculer K_n et R_n en fonction de n, d et L.

d) On ajoute au protocole HDLC une trame XREJ(a) qui indique que la trame a n’a pas été correctement reçues, mais qui n’acquitte pas les trames précédentes, contrairement à SREJ(a). Indiquer comment utiliser cette trame pour améliorer les valeurs de R_n et K_n trouvées en c).